DMR 102

Akumulátorové rádio

Návod na použitie

**PO SLOVENSKY (PREKLAD Z ANGLICKÉHO ORIGINÁLU)**

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

**VAROVANIE:**

Pri používaní elektrických prístrojov je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia na zníženie rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranenia osôb, vrátane nasledujúcich opatrení:

1. Skôr ako začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na používanie a návod na používanie nabíjačky.

2. Čistite iba suchou handričkou.

3. Nezakrývajte žiadny vetrací otvor. Prístroj inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

4. Prístroj neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako radiátory, vykurovacie registre, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.

5. Používajte iba uchytenie alebo príslušenstvo určené výrobcom.

6. Počas búrky a ak prístroj nebudete dlhšie používať, odpojte z napájania sieťovú zástrčku.

7. Rádio so zabudovanými batériami alebo s odnímateľným blokom sa musí dobíjať iba špecificky uvedenou nabíjačkou. Nabíjačka, ktorá môže byť vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným akumulátorom predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.

8. Rádio napájané batériami používajte iba s konkrétne určenými blokmi batérií. Použitie akýchkoľvek iných batérií môže predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.

9. Keď akumulátorový blok nepoužívate, uložte ho do bezpečnej vzdialenosti od iných kovových predmetov ako, sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť medzi kontaktmi vodivé spojenie. Skrat na kontaktoch akumulátora môže spôsobiť iskrenie, popáleniny alebo vznik požiaru.

10. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými plochami ako trubky, radiátory, vykurovacie a chladiace prvky. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

11. Pri nesprávnom používaní môže z batérie uniknúť kvapalina, v takomto prípade zabráňte kontaktu s takouto kvapalinou. Ak sa nedopatrením dostanete do kontaktu s kvapalinou, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie kože alebo popáleniny.

**ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

**TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO ODLOŽTE.**

**PRE AKUMULÁTOROVÝ BLOK**

1. Pred použitím akumulátorového bloku si pozorne prečítajte všetky pokyny a varovné označenia (1) na nabíjačke, (2) na akumulátore a (3) na výrobku, do ktorého akumulátor patrí.

2. Akumulátorový blok nerozoberajte.

3. Ak sa prevádzková doba výrazne skráti, prevádzku okamžite ukončite, inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, popálenín a dokonca aj výbuchu.

4. Ak sa vám elektrolyt dostane do očí, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, inak môžete stratiť zrak.

5. Zabráňte skratu akumulátorového bloku:

(1) Nedotýkajte sa kontaktov žiadnym vodivým materiálom.

(2) Akumulátorový blok neskladujte v nádobe s inými kovovými predmetmi ako klince, mince atď.

(3) Akumulátorový blok nevystavujte vlhkosti ani dažďu. Skrat akumulátora môže spôsobiť vysoký prietok prúdu, prehrievanie, popáleniny a dokonca zničenie prístroja.

6. Prístroj a akumulátorový blok neskladujte na miestach, kde teplota môže dosiahnuť, prípadne prekročiť 50°C.

7. Akumulátorový blok nespaľujte, ani vtedy, ak je poškodený alebo úplne opotrebovaný. Akumulátorový blok môže v ohni vybuchnúť.

8. Dávajte pozor, aby vám akumulátor nepadol a zabráňte nárazom.

9. Nepoužívajte akumulátory, ktoré spadli alebo boli vystavené nárazom. (Nepoužívajte poškodený akumulátor.)

**Charakteristické znaky:**

• Stereo rádio s pásmami AM/FM, syntetizovaný systém PLL

• Veľký LCD displej s osvetlením

• Manuálne ladenie / predvoľba / automatické ladenie

• Otočné tlačidlo na ovládanie ladenia a hlasitosti

• Pamäť na 5 staníc v každom pásme

• Čas a 2 druhy budíka – rádio a HWS (Human Wake System) s funkciou SNOOZE

• Nastaviteľná funkcia SLEEP (automatické vypnutie)

• Stereoreproduktor s dostatočným výkonom

• Robustný vzhľad

• Ochrana pred striekajúcou vodou IPX 4

• Napájanie pomocou akumulátorového bloku Makita aj dodávaného sieťového adaptéra

**Popis celkového pohľadu (obr. 1)**

**Ovládanie:**

1. Tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ a funkcia SLEEP

2. Tlačidlo na prepínanie pásma a MONO

3. Nastavenie budenia rádiom

4. Nastavenie budenia bzučiakom

5. Pamäť staníc

6. Automatické ladenie a nastavenie času

7. Tlačidlo „Ladenie / ovládanie hlasitosti“

8. Zásuvka na pripojenie do siete

9. Vstup (AUX IN1)

10. Ľahko ohýbateľná tyčová anténa

11. Priehradka na akumulátory (hlavný akumulátorový blok a záložné batérie)

12. Rukoväť

13. Reproduktor

14. Poistka priehradky na akumulátory

15. Priehradka na hlavný akumulátor

16. Priehradka na záložné batérie

17. Červený indikátor

18. Tlačidlo

19. Akumulátorový blok

20. Vstup (AUX IN2)

21. Nosná tyč

**LCD displej:**

A. Budenie rádiom

B. Bzučiak pre budenie HWS

C. Automatické ladenie

D. Zobrazenie pásma

E. Zobrazenie nízkeho napätia akumulátora

F. Pamäť staníc

G. Stav SLEEP a SNOOZE

H. Frekvencia

I. Symbol STEREO a hlasitosť

J. Hodiny

K. Čas nastavený

L. Označenie PM (popoludnie) pre hodiny

**Vloženie akumulátora**

**Poznámka:**

Záložné batérie ponechajte v priehradke, aby ste zabránili strate uložených údajov v pamäti staníc.

**1.** Vytiahnutím poistky priehradky na akumulátory uvoľníte priehradku na akumulátory. Nachádzajú sa tam priehradky na hlavný akumulátorový blok a záložné batérie. **(obr. 2 a 3)**

**2.** Odstráňte kryt priehradky na záložné batérie a vložte 2 nové batérie typu UM-3 (veľkosť AA). Zaistite, aby bola správna polarita batérií, podľa zobrazenia v priehradke. Nasaďte kryt priehradky.

**3.** Po vložení záložných batérií vložte hlavný akumulátorový blok určený na napájanie rádia. Vhodné akumulátorové bloky pre toto rádio sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

V tejto tabuľke je uvedený prevádzkový čas na jedno nabitie.

|  |  |
| --- | --- |
| Napätie akumulátorového bloku | VÝKON REPRODUKTORA50 mW + 50 mWJednotka: hodina |
| 7,2 V | 9,6 V | 10,8 V | 12 V | 14,4 V | 18 V |
| BL7010 |  |  |  |  |  | Pribl. 7,0 |
|  | PA09 |  | PA12 | PA14 | PA18 | Pribl. 8,0 |
|  | 9050 |  | 1250 | 1450 | 1850 |
|  | 9051 |  | 1251 | 1452 | 1852 |
|  | 9100 |  | 1200 | 1420 | BL1815 |
|  | 9120 | BL1014 | 1220 | BL1415 |  |
|  | 9100A |  | 1200A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BL1415N | BL1815N | Pribl. 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9102 |  | 1202 | 1422 | 1822 | Pribl. 12,5 |
|  | 9122 |  | 1222 | BH1420 | BL1820 |
|  | 9102A |  | 1202A |  |  |
|  | BH9020 |  | BH1220 |  |  |
|  | BH9020A |  | BH1200C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9134 |  | 1234 | 1434 | 1834 | Pribl. 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BH1427 |  | Pribl. 17,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9135 |  | 1235 | 1435 | 1835 | Pribl. 19,0 |
|  |  |  |  | 1435F | BL1830 |
|  |  |  | 1235F | BL1430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | BH9033 |  | BH1233 | BH1433 |  | Pribl. 21,0 |
|  | BH9033A |  | BH1233C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BL1440 | BL1840 | Pribl. 27,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BL1450 | BL1850 | Pribl. 33,0 |

 : Násuvný akumulátor

: Posuvný akumulátor

Poznámka: Táto tabuľka s uvedenými prevádzkovými časmi slúži iba na informačné účely. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť podľa typu akumulátora, podmienok nabíjania a prostredia používania.

**VAROVANIE:**

**Nepoužívajte naraz dva hlavné akumulátorové bloky.**

**3-1.** Vloženie a odstránenie posuvného bloku akumulátora **(obr. 4)**

• Ak chcete nasadiť akumulátorový blok, jazýček na akumulátorovom bloku zarovnajte s drážkou na kryte a zasuňte ho do správnej polohy. Vždy ho zasuňte úplne, zasúvajte ho, kým nebudete počuť kliknutie.

• Ak vidíte červený indikátor na hornej strane tlačidla, akumulátorový blok nie je úplne zaistený. Zasuňte akumulátorový blok tak, aby červený indikátor nebolo vidieť. V opačnom prípade môže akumulátorový blok nedopatrením z prístroja vypadnúť a spôsobiť zranenie vám alebo osobe nachádzajúcej sa vo vašej blízkosti.

• Akumulátorový blok netlačte prisilno.. Ak sa nedá ľahko zasunúť, nezasúvate ho správne.

• Ak chcete akumulátorový blok vytiahnuť, vysuňte ho z prístroja tak, že zatlačíte tlačidlo na prednej strane akumulátorového bloku alebo

stlačíte tlačidlá na oboch stranách, ,.

**VAROVANIE:**

**Nepoužívajte naraz dva hlavné akumulátorové bloky.**

**3-2.** Zasunutie a vytiahnutie násuvného akumulátorového bloku **(obr. 5 - 9)**

• Zatiahnite nosnú tyč, aby ste mohli akumulátor dosadiť na kontakty.

• Ak chcete nasadiť akumulátorový blok, jazýček na akumulátorovom bloku zarovnajte s drážkou na kryte a zasuňte ho do príslušnej polohy.

• Uvoľnite nosnú tyč.

• Ak chcete akumulátorový blok vytiahnuť, potiahnite nosnú tyč a akumulátor vytiahnite z kontaktov.

**4.** Poistku priehradky na akumulátory vráťte do pôvodnej polohy.

**5.** Symbol označujúci znížený výkon, skreslený a „koktavý“ zvuk alebo nízke napätie, ktorý sa zobrazí na displeji, je znakom toho, že treba vymeniť hlavný akumulátorový blok.

**Poznámka:**

Akumulátorový blok nie je možné nabiť pomocou dodávaného sieťového adaptéra.

**6.**  Ak sa zobrazí symbol nízkeho napätia batérie a zároveň bliká „E“, treba vymeniť záložné batérie.

**Nasadenie ohybnej tyčovej antény (obr. 10 a 11)**

Ohybnú tyčovú anténu nasaďte tak, ako je to zobrazené na obrázku.

**Poznámka:**

Na priehradke akumulátora sa nachádza miesto, ktoré slúži na uchytenie demontovanej antény.

**Použitie dodávaného sieťového adaptéra**

**(obr. 12)**

Odstráňte gumenú ochranu a zástrčku zasuňte do zásuvky na jednosmerné napätie, ktorá sa nachádza na prednej strane rádia. Adaptér zasuňte , do štandardnej napájacej zástrčky. Vždy keď sa používa adaptér, je akumulátorový blok automaticky odpojený. Keď sa prístroj nepoužíva, je nutné odpojiť sieťový adaptér z napájania.

**Poznámka:**

Ak adaptér spôsobuje rušenie v pásme AM, rádio dajte do vzdialenosti viac ako 30 cm od adaptéra.

**Nastavenie hodín**

**1.** Hodiny môžete nastaviť, keď je rádio zapnuté aj vypnuté.

**2.** Na displeji sa zobrazí „-: - -“, keď sú vložené záložné batérie.

**3.** Podržte stlačené tlačidlo nastavenia času  viac ako 2 sekundy. Na displeji začne blikať symbol pre nastavenie času a zároveň hodina, nasledované pípnutím.

**4.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ nastavíte požadovanú hodinu.

**5.** Stlačením tlačidla potvrdíte nastavenie hodiny. Začnú blikať minúty.

**6.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti nastavíte požadovanú minútu.

**7.** Opätovným stlačením tlačidla dokončíte nastavovanie hodín.

**Ovládanie rádia**

Toto rádio ponúka tri možnosti ladenia staníc – automatické ladenie, manuálne ladenie a vyvolanie uložených staníc.

**Automatické ladenie**

**1.** Zapnite rádio stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“.

**2.** Vyberte si požadované pásmo stlačením tlačidla „Pásmo“. Dbajte na použitie ohybnej tyčovej antény, aby ste mali dobrý príjem v pásme FM. Pre pásmo AM (MW) otáčajte rádio dovtedy, kým nedosiahnete čo najlepší signál. Ak je to možné, rádio nepoužívajte v blízkosti počítačovej obrazovky a iných prístrojov, ktoré môžu spôsobiť rušenie príjmu rádia.

**3.** Stlačte tlačidlo „Automatické ladenie“ a uvoľnite ho. (Podržanie tlačidla „Automatické ladenie“ dlhšie ako 2 sekundy aktivuje nastavovanie času.)

Na LCD displeji začne blikať symbol „SCAN (Automatické ladenie)“. Rádio začne vyhľadávať stanicu a automaticky sa zastaví, keď ju nájde. Ak chcete , nájdenú stanicu uložiť, stlačte znovu tlačidlo „Automatické ladenie“.

**Poznámka:**

Na displeji sa zobrazí symbol STEREO, ak má nájdená stanica stereopríjem.

**Poznámka:**

Rádio bude vyhľadávať ďalšiu stanicu, ak po nájdení stanice nestlačíte znovu tlačidlo „Automatické ladenie“.

**4.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ nastavíte požadovanú hlasitosť. Zmeny úrovne hlasitosti sa zobrazia na LCD displeji.

**Poznámka:**

Počas zmeny hlasitosti môžete stlačiť tlačidlo „Ovládanie ladenia / hlasitosti“, ak sa chcete prepnúť z ovládania hlasitosti do stavu ladenia.

**5.** Ak chcete rádio vypnúť, stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“. Na displeji sa zobrazí OFF (vypnuté).

**Ručné ladenie staníc**

**1.** Rádio zapnite stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“.

**2.** Požadované pásmo si vyberte stlačením tlačidla „Pásmo“. Anténu nastavte spôsobom uvedeným v predchádzajúcom texte.

**3.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ zmeníte frekvenciu v nasledovných prírastkoch:

FM: 50 alebo 100 kHz

AM (MW): 9 alebo 10 kHz

**Poznámka:**

Ak je rádio v stave ovládania hlasitosti, stlačením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ sa prepnete do stavu ladenia.

**4.** Ďalej otáčajte tlačidlo „Ovládanie ladenia / hlasitosti, kým sa nezobrazí požadovaná frekvencia.

**5.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ nastavíte požadovanú hlasitosť zvuku.

**6.** Ak chcete rádio vypnúť, stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“. Na displeji sa zobrazí OFF (vypnuté).

**Uloženie staníc do pamäte ako predvoľby**

Pre každé pásmo je k dispozícii 5 pamäťových predvolieb na uloženie staníc.

**1.** Rádio zapnite stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“.

**2.** Nalaďte požadovanú stanicu pomocou jedného z uvedených spôsobov.

**3.** Stlačte a držte požadované miesto v pamäti, kým sa neozve pípnutie. Uložené číslo stanice sa zobrazí na displeji a stanica bude uložená pod zvoleným tlačidlom.

**4.** Uvedený postup zopakujte pre zostávajúce čísla.

**5.** Stanice uložené v pamäti je možné zmeniť postupmi uvedenými v predchádzajúcom texte.

**Vyvolanie uložených staníc z pamäte**

**1.** Rádio zapnite stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“.

**2.** Vyberte si požadované pásmo.

**3.** Stlačte požadované tlačidlo „Predvoľba“. Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby a frekvencia stanice.

**Nastavenie budenia rádiom**

Ak si zvolíte budenie rádiom, rádio sa zapne vo vybranom čase a zapne zvolenú stanicu. Budenie rádiom bude trvať jednu hodinu v prípade,

že ho nevypnete stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“. Stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“, keď je budenie aktívne, prerušíte budenie na 24 hodín.

**Poznámka:**

Ak je napätie akumulátora príliš nízke, budenie rádiom nie je možné aktivovať.

**a. Nastavenie času budenia rádiom:**

**1.** Budenie rádiom je možné nastaviť, keď je rádio zapnuté aj vypnuté.

**2.** Stlačte tlačidlo budenia rádiom , symbol budenia rádiom začne blikať.

**3.** Keď symbol budenia rádiom bliká, stlačte tlačidlo a podržte ho 2 sekundy, kým nezaznie pípnutie.

**4.** Na displeji začne blikať hodina. Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ zvolíte hodinu, potom znovu stlačte tlačidlo , čím potvrdíte nastavenie hodiny.

**5.** Rovnaký postup použite aj pre nastavenie požadovanej minúty. Stlačením tlačidla  dokončíte nastavovanie času budenia.

**b. Nastavenie stanice pre budenie rádiom**

**1.** Počas nastavovania času budenia rádiom a keď bliká symbol budenia rádiom, stlačením tlačidla „Pásmo“ aktivujete rádio, aby ste si mohli vybrať pásmo a stanicu budenia ručným nastavením a vyvolaním stanice uloženej v pamäti. Stlačením tlačidla  dokončíte nastavovanie budenia rádiom. Na displeji sa zobrazí 

**2.** Po nastavení času a stanice budenia rádiom stlačte tlačidlo budenia rádiom  a podržte ho 2 sekundy. Potom sa ozve pípnutie, ktorým sa budenie zapne, alebo vypne. Keď je budenie rádiom nastavené, na displeji sa zobrazí .

**Poznámka:**

Ak nezvolíte novú stanicu pre budenie rádiom, automaticky sa zvolí posledná použitá stanica.

**Nastavenia bzučiaka pre budenie HWS (Humane Wake System)**

Pípnutie označí výber bzučiaka HWS pre budenie HWS.

Interval pípania budenia sa bude skracovať každých 15 sekúnd počas jednej minúty; potom nasleduje jedna minúta ticha a celý cyklus sa zopakuje..

Budenie HWS sa bude ozývať jednu hodinu, ak ho nevypnete stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“. Stlačením tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“,

počas aktívneho budenia prerušíte budenie na 24 hodín.

**1.** Budenie bzučiakom HWS je možné nastaviť, keď je rádio zapnuté aj vypnuté.

**2.** Stlačte tlačidlo pre budenie bzučiakom HWS , symbol začne blikať.

**3.** Keď symbol bliká, stlačte tlačidlo  a podržte ho 2 sekundy, kým nezaznie pípnutie a nezobrazí sa blikajúca hodina.

**4.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti nastavíte požadovanú hodinu budenia, potom znovu stlačte tlačidlo nastavenia času  . Potom začne blikať minúta.

**5.** Otočením tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ nastavíte požadovanú minútu budenia, potom znovu stlačte tlačidlo nastavenia času ,čím dokončíte nastavovanie budenia bzučiakom HWS.

**6.** Stlačte tlačidlo budenia bzučiakom HWS  a podržte ho 2 sekundy. Potom zaznie pípnutie, ktorým sa budenie bzučiakom HWS zapne, alebo vypne.

Na displeji sa po nastavení budenia bzučiakom zobrazí symbol .

**Funkcia SNOOZE (opakované budenie)**

**1.** Keď je budenie aktívne, stlačením ktorékoľvek tlačidla okrem tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“ aktivujete funkciu SNOOZE (opakované budenie). Budenie rádiom alebo bzučiakom HWS bude stíšené na dobu 5 minút.

**2.** Na displeji budú blikať symbol  aj symbol budenia. Funkciu opakovaného budenia je možné opakovať počas jednej hodiny, keď sú budenia aktívne.

**Funkcia SLEEP (vypnutie po uplynutí nastaveného času)**

Funkcia SLEEP automaticky vypne rádio po uplynutí nastavenej doby.

**1.** Stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ a držte ho stlačené viac ako 2 sekundy. Potom zaznie pípnutie a

na displeji sa budú postupne zobrazovať všetky dostupné časy funkcie SLEEP v poradí 60, 45, 30, 15, 120, 90, 60.

Keď sa na displeji zobrazí vami požadovaný čas funkcie SLEEP, uvoľnite tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“. Na displeji sa zobrazí symbol  a rádio začne hrať poslednú vybranú stanicu.

**2.** Ak chcete funkciu SLEEP vypnúť, stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“. Symbol zmizne a rádio sa vypne.

**Osvetlenie displeja**

Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otáčaním tlačidla „Ovládanie ladenia / hlasitosti“ sa LCD displej rozsvieti približne na 15 sekúnd.

Počas automatického ladenia a aktivovaného budenia bude displej automaticky osvetlený.

**Prepínanie medzi režimami STEREO a MONO**

Ak je signál stanice v pásme FM príliš slabý, môžete ho zlepšiť tak, že na 2 sekundy stlačíte tlačidlo „Mono“. Zvuk už nebude v stereokvalite a indikátor STEREO zmizne.

**Prehrávanie iných audiozdrojov**

**POZOR:**

**Pred pripojením iných audiozdrojov odpojte tento prístroj zo siete.**

• K dispozícii sú 2 vstupy AUX. AUX 1 sa nachádza na prednej strane a AUX 2 sa nachádza v priehradke pre akumulátor.

• K jednému zo vstupov AUX 1 alebo AUX 2 pripojte pomocou kábla (stereo alebo mono) audiozdroj (napr. iPod, MP3 alebo prehrávač CD).

• Stláčajte tlačidlo „Pásmo“, kým sa nezobrazí „AU1“ alebo „AU2“. Teraz je funkcia AUX aktívna.

• Funkciu AUX nie je možné použiť ako zdroj budenia.

**ÚDRŽBA**

**POZOR:**

• Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, technický benzín, riedidlo, alkohol alebo podobné látky. Môže to viesť k strate farby, k deformáciám alebo k vzniku trhlín.

**Technické údaje:**

Požiadavky na napájanie

Sieťový adaptér jednosmerné napätie 12 V, 700 mA, prostredný kolík kladný

Batéria typ UM-3 (veľkosť AA), 2 kusy, ako záložný zdroj

 Násuvný akumulátor: 7,2 - 18 V

 Posuvný akumulátor: 9,6 - 18 V

Frekvenčný rozsah FM 87,50 - 108 MHz

 (0,1 MHz/krok)

 AM (MW) 520 - 1710 kHz

 (10 kHz/krok)

Charakteristiky spínania

Reproduktor 3 palce, 8 Ohmov

Výstupný výkon 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2

 10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2

 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2

Svorka vstupu priemer 3,5 mm (AUX IN1/AUX IN2)

Anténna sústava FM: ľahko ohýbateľná tyčová anténa

 AM: tyčová anténa

Rozmery (Š x V x H) v mm

 280 x 302 x 163

Hmotnosť (bez akumulátora)

 4,0 kg